Next: Índice de Conceitos, Previous: Introdução, Up: Top [Index]

## 2 Lista de Comandos

Neste capítulo são descritos os comandos para executar as rotinas, seus parâmetros e modo de usar.

comando: rg-ergbd [OPTION]... FORMAT

  rg-ergbd (Region Growing - euclidean RGB distance) ou (Crescimento de Regiões - Distância euclideana em cores RGB).

  Esta rotina identifica os tipos de Hematita em 5 classes: Martita, Microcristalina, Granular, Lamelar ou Lobular.

  Executa o comando na pasta local ou pasta destino (target DIRECTORY) sobre um par de imagens composto por uma imagem em campo claro (BF - Bright Field) e uma imagem em polarização circular (CPOL). Estas imagens devem ter extensão FORMAT.

  Os argumentos em OPTION podem conter os seguintes parâmetros:

  `-l, --dot-lindex`

    Opção reservada para programadores, usuários podem desconsiderá-la

  `-r, --recursive`

    Executa rg-ergbd de forma recursiva, em todos os diretórios e sub diretórios...

  `-t, --target-directory=DIRECTORY`

    Analisa as imagens contidas num diretório específico

  `-s, --threshold=NUMBER`

    Limiar para separação dos grãos por diferença de cores entre sementes (Método Analítico). Valor default = 0.032. Este valor já foi identificado como ótimo sobre grandes mosaicos capturados no CTF.

  `-m, --segmentation-threshold=NUMBER`

    Limiar de segmentação das hematitas para eliminação de outras fases (goethita, quartzo etc.) (Método Sintético) Valor típico para imagens obtidas na Vale = 0,75 (equivale ao tom de corte de 0,75x256 = 192)

  `-n, --noise=NUMBER`

    Ruído acrescentado na imagem para a geração de sementes dos grãos (Método Analítico) Valor default = 0. O uso de ruído ≠0 gera muitas sementes e, apesar de poder melhorar a detecção de cristais, aumenta demais o tempo de processamento.

  `-c, --canny=NUMBER`

    Variável do método de Canny utilizado na detecção de bordas (Método Analítico). Valor default = 1.5. Este valor não deverá mudar.

  `-o, --connectivity=NUMBER`

    Conectividade (definição de contiguidade dos objetos). Valor default = 4. Não deverá ser alterado.

  `-i, --scrap-inf=NUMBER`

    Tamanho mínimo de partículas de hematita (Método Sintético). Valor default = 120 pixels. Partículas menores são eliminadas. Este valor corresponde, aproximadamente, a uma partícula ou cristal com cerca de 10 pixels de diâmetro, ou cerca de 5,3 μm, quando se utiliza a lente de 20X.

  `-w, --synthetic-method-window-size=NUMBER`

    Tamanho em pixels da janela de varredura (Método Sintético). Valor default = 50. Este valor já foi identificado como ótimo sobre grandes mosaicos capturados no CTF.

  `-d, --synthetic-method-window-step=NUMBER`

    Passo de deslocamento da janela de varredura (Método Sintético). Valor default = 50. Este valor já foi identificado como ótimo sobre grandes mosaicos capturados no CTF.

  `-g, --synthetic-method-greylevels=NUMBER`

    Número de níveis de cinza na análise de textura (Método Sintético). Valor default = 32. Este valor provavelmente tem pouco impacto e não deverá ser alterado.

  `-k, --synthetic-method-tmat-size=NUMBER`

    Classificador compatível com o tamanho da janela de varredura (w) utilizada. (Método Sintético). Classificador previamente treinado e armazenado, representado por uma Matriz T.

  `-q, --synthetic-method-classifier-mode='mode'`

    Tipo de classificador fornecido pelo Octave Linear ou quadrático. Valor default = quadratic.

  `-p, --particles-minimum-side=NUMBER`

    Tamanho mínimo de partículas (Método Analítico). Partículas muito pequenas podem gerar erros. Valor default = 10. Partículas com menos de 10 pixels são eliminadas do processo.

  `-u, --pixel-to-lens-scale-factor=NUMBER`

    Calibração do pixel em μm. Valor default = 0,53 μm/pixel (para a lente objetiva de 20X e câmera digital MRc).

  `--help`

    Mostra esta janela de informação

  `--version`

    Mostra informação de versão do código

comando: me-classify [OPTION]...

  me-classify (Measure-Classify) ou (Mede-Classifica).

  Esta rotina identifica automaticamente o Grau de Maturação de Pelotas.

  Executa o comando na pasta local ou pasta destino (target DIRECTORY).

  O diretório deve conter os arquivos gerados pelo script Relat Pelota, executado na máquina Windows com o programa AxioVision. São 9 arquivos que devem ter os seguintes nomes (fixos):

  - mosaico-completo.tif
  - mosaico-diametral.tif
  - casca.tif
  - manto-externo.tif
  - manto-interno.tif
  - nucleo.tif
  - distribuicao-poros.tif
  - table-1.csv
  - title.csv

  Os argumentos em OPTION podem conter os seguintes parâmetros:

  `-l, --dot-lindex`

    Opção reservada para programadores, usuários podem desconsiderá-la.

  `-r, --recursive`

    Executa me-classify de forma recursiva, em todos os diretórios e sub diretórios.

  `-t,--target-directory=DIRECTORY`

    Analisa as imagens contidas num diretório específico.

  `-g,--grey-levels=NUMBER`

    Número de níveis de cinza na análise de textura. Valor default = 256.

  `-o,--connectivity=NUMBER`

    Conectividade (definição de contiguidade dos objetos). Valor default = 8.

  `-s,--threshold=NUMBER`

    Limiar de segmentação do minério de ferro para a eliminação de outras fases (silicatos, poros, fundo etc.). Valor default = 0.5.

  `-i,--scrap-inf=NUMBER`

    Tamanho mínimo de partículas. Valor default = 100.

  `-j,--scrap-inf-not=NUMBER`

    Tamanho mínimo de poros. Valor default = 5.

  `-u,--scrap-sup=NUMBER`

    Tamanho máximo de poros. Valor default = 3000.

  `--help`

    Mostra esta janela de informação

  `--version`

    Mostra informação de versão do código

Next: Índice de Conceitos, Previous: Introdução, Up: Top [Index]